## 重庆市文化遗产研究院关于宜宾博物院馆藏青铜文物保护修复专用囊匣保护采购项目评审文件

我院将对重庆市文化遗产研究院关于宜宾博物院馆藏青铜文物保护修复专用囊匣保护采购项目进行评审确定供应商。欢迎有资格的供应商前来参加。

### 一、评审内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **采购数量** | **预算金额（元）** | **备注** |
| 重庆市文化遗产研究院关于宜宾博物院馆藏青铜文物保护修复专用囊匣保护采购项目 | 119件文物的119件囊匣 | 5.95万元 |  |

### 二、资金来源

项目专项资金。

### 三、评审资格

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | | 检查内容 |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）  2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。  3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（格式自定）；  2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

### 四、评审有关说明

（一）凡有意参加评审的供应商，请在重庆市文化遗产研究院网上下载本项目评审邀请函以及图纸、补遗等评审前公布的所有项目资料，无论参加评审的供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有评审内容。

（二）评审邀请函公告期限：自本公告发布之日（2020年7月20日）起三个工作日。

（三）供应商须满足以下三种要件，其参与评审才被接受：

1.按时递交了评审文件；

2.按时报名签到；

3.按时参加评审。

（四）评审地点：重庆市文化遗产研究院会议室。

（五）评审报名截止时间：2020年7月 23日北京时间17:30

报名方式：凭加盖单位鲜章的公函和法人委托书现场报名

（六）评审时间：2020年7 月24日北京时间10:00

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与此次评审。

（二）本项目的补遗文件（如果有），请各供应商到重庆市文化遗产研究院网上下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）本项目不接受联合体参与评审。

（五）不允许分包、转包。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本院评审。

### 六、联系方式

采购人：重庆市文化遗产研究院

联系人：陈老师

电 话：（023）63524320

地 址：重庆市渝中区枇杷山正街72号

### 七、评审文件的组成

（一）报价一览表（自行编写）（加盖公章）

（二）证明报价人有资格报价以及有能力履行合同（包括售后服务的有关说明）的证明文件。

（三）证明报价人提供及其辅助服务是合格的，并符合评审文件要求的证明文件。

（四）法人代表授权书（自行编写）（加盖公章）

（五）规格响应表（自行编写）（加盖公章）

（六）营业执照复印件(加盖公章)

（七）报价文件：（加盖公章、注明项目名称、编号、联系人姓名、电话、传真、移动电话）

（八）售后服务及承诺

评审文件一正二副，应标明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准

### 八、评审文件技术要求

#### 1、制作囊匣具体目标

本次为宜宾博物院馆藏青铜文物保护修复专用囊匣采购项目，囊匣配置项目的目的是为珍贵文物营造一个“稳定、洁净”的安全保存微环境。因此，文物囊匣制作材料应满足文物参数标准，囊匣制作选材必须采用无酸材料制作，囊匣的整体设计要求科学合理，结构稳定，使用方便、美观大方。囊匣尺寸应兼顾文物存放和柜架摆放要求。囊匣要求结实耐用，对外力有较好的减缓作用；闭合紧密，具有良好的防潮、防尘、防虫、防霉、防空气污染作用；开合方便，便于文物从容取放和移动。

文物囊匣就是文物工作者根据[文物](http://baike.baidu.com/subview/5164/8050301.htm" \t "_blank)的材质、形状、器形的大小、重量等多种因素，选用特殊的材料，从保护文物的角度出发，为不同类型的文物制作不同品式、不同内装结构的囊匣，其内装结构的设计不仅能够把握文物的整体情况，而且还能够通过特殊的六面体结构能够保护好文物的顶盖、耳部、把部、口沿、颈部、腰部、腿部等细微之处，因为这些部位最容易发生伤残、断裂。每一件文物囊匣都可以使千古流传的古代文物延年益寿并且可以使文物在保管和运输中起到防震、防尘、防风、防晒、防潮之功效。

#### 2、设计与工艺

**2.1主要材料的技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 无酸瓦楞纸板 | 1.浆料：100％漂白纤维素，不使用回收浆料，无木质纤维  2.卡伯值：1～2  3.pH值：8.0～9.5  4.碱性储备（缓冲）>2％，天然碳酸钙（GCC）  5.粘合剂：中性/合成（不含明矾添加剂）  6.不含荧光增白剂（OBA）  7.光牢度7-8（非常好 - 优秀）（符合ISO105-B02标准 ）  8.无渗色，符合ISO16245：2012  9.特殊的表面强化涂层（具有抗污，防水，可擦拭）  10. 颜色：面纸深灰色，里纸白色  11. 克重：680 g/㎡ |
| 2 | 蜂巢铝板 | 全铝合金材料。质轻、坚固；蜂窝结构，具有超强的结构力，耐压、耐冲击；耐酸、耐碱、耐污；  ① 表面涂层厚度3.0～4.0μm  ② 表面铅笔硬度2H  ③ 涂层光泽度差18～20  ④ 板材厚度：10mm  ⑤ 涂层柔韧性2T  ⑥ 耐冲击性50kg.cm不脱漆，无裂痕  ⑦ 面密度6～7kg/㎡  ⑧ 平压强度1～5MPa  ⑨弯曲强度60～80 MPa  ⑩滚筒剥离强度100～120 MPa |
| 3 | 无酸粘合剂 | 1、无酸白胶技术要求（液体）  ① 塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg  ② 硫化物含量 ＜140mg/kg  ③ PH值：5.9～7.5  ④ 铁离子含量 ＜ 30mg/kg  ⑤ 铜离子含量 ＜ 15mg/kg  2、无酸热熔胶技术要求（固体）  ① 塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg  ② 硫化物含量 ＜ 240mg/kg  ③ PH值：6.5～7.5  ④ 铁离子含量 ＜ 30mg/kg  ⑤ 铜离子含量 ＜ 4mg/kg |
| 4 | 配件 | 1.配件内容：旋钮锁扣、包角、扣手等  2.采用100%ABS材料制作  3.塑化剂（邻苯二甲酸酯）含量： ＜ 0.05mg/kg |

**2.2 囊匣整体技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **技术要求** |
| 1 | 无酸纸囊匣/铝合金囊匣 | 1.外观   * 盒型：摇盖式/天地盖式/抽屉式； * 盒体表面平整光滑，具有防潮、防尘的功能； * 锁固方式，采用旋钮锁扣进行锁固； * 30cm以上的囊匣需配置包角及扣手。   2.内囊   * 符合GB/T 15551规定的一等品即以上丝绸； * 符合FZ/T 13007规定的一等品或以上棉纤维； * 缓冲材料质地柔软、富有弹性、不易疲劳变形，且无污染、不排放有害介质的材料；   3. 标签标识：   * 无酸聚酯标签框； * 无酸纸文物信息卡。   4.强度   * 无酸纸囊匣的承载力＞2500N（压载速度12.5mm/min）； * 无酸纸囊匣的压力承受力＞5000N（环境23°，50%湿度）； * 无酸纸囊匣跌落试验检测合格； * 盒内甲醛含量为零。 |

### 九、付款方式

合同签订后支付合同总价的50%，所有设备安装调试完毕，整体工程完成安装并验收合格后支合同总价50%。

### 十、项目供货期及质保期

1、供货地点：重庆市文物遗产研究院或采购人指定的地点。

2、合同签订后  60  天内交货，并负责囊匣的安装调试并交付使用。

3、质保期2年。

### 十一、评分标准

评分标准

（1）价格部分（满分40分）

（2）商务部分（满分30分）

（3）技术部分（满分30分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 分值 | 评审标准 |
| 价格部分 | 报价得分 | 40分 | 价格分统一采用合理低价优先法计算，即满足评审文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=(评标基准价／报价)×100分。 |
| 商务部分 | 综合实力 | 20分 | 体系认证：（15分）  供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每提供一项得5分，满分15分。 |
| 3、检测报告（5分）  供应商提供省级或省级以上质量检测机构出具的无酸纸囊匣检验报告的得5分。 |
| 类似业绩 | 10分 | 供应商2016年至今有文博单位类似业绩的每提供一个得2分，本项最高得10分。 |
| 技术部分 | 响应情况 | 20分 | 根据标书中采购方对产品的要求及技术参数，综合评定。全部满足评审文件要求：得20分；有负偏离的每项扣5分；扣至0分为止。 |
| 售后服务 | 10分 | 根据供应商文件中售后服务方案内容的完整性、可行性、交货期、质保期、技术培训及优惠条件等内容进行综合打分：  优【10分】：方案完整详细，可操作性强，完全满足评审文件要求。  良【6分】：方案较为详细，可操作性较强，满足招标评审要求。  一般【3分】：方案偏简单，可操作性一般，满足评审文件要求。  差【0分】：没有提供方案或方案不满足评审文件要求。 |

### 十二、宜宾博物院馆藏青铜文物保护修复专用囊匣项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文物编号** | **文物数量** | **囊匣件数** | **囊匣类别** | | |
| 1 | 19 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 2 | 252 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 3 | 420 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 4 | 422 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 5 | 424 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 6 | 425 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 7 | 437 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 8 | 438 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 9 | 440 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 10 | 444 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 11 | 445 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 12 | 453 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 13 | 454 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 14 | 455 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 15 | 456 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 16 | 458 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 17 | 459 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 18 | 460 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 19 | 461 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 20 | 462 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 21 | 464 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 22 | 465 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 23 | 472 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 24 | 473 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 25 | 474 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 26 | 475 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 27 | 476 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 28 | 477 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 29 | 478 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 30 | 479 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 31 | 480 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 32 | 482 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 33 | 483 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 34 | 484 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 35 | 485 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 36 | 486 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 37 | 488 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 38 | 489 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 39 | 490 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 40 | 491 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 41 | 492 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 42 | 493 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 43 | 498 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 44 | 499 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 45 | 500 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 46 | 501 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 47 | 505 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 48 | 506 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 49 | 507 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 50 | 508 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 51 | 510 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 52 | 511 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 53 | 515 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 54 | 517 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 55 | 518 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 56 | 520 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 57 | 521 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 58 | 523 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 59 | 524 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 60 | 527 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 61 | 529 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 62 | 531 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 63 | 532 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 64 | 534 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 65 | 535 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 66 | 537 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 67 | 538 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 68 | 542 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 69 | 543 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 70 | 577 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 铝合金 | 棉垫 |
| 71 | 902 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 72 | 903 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 73 | 904 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 74 | 908 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 75 | 910 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 76 | 931 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 77 | 932 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 78 | 935 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 79 | 969 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 80 | 970 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 81 | 971 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 82 | 972 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 83 | 975 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 84 | 980 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 85 | 981 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 86 | 983 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 87 | 985 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 88 | 986 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 89 | 1022 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 90 | 1031 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 91 | 1035 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 92 | 1051 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 93 | 1052 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 94 | 1053 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 95 | 1214 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 96 | 1464 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 铝合金 | 随型 |
| 97 | 1470 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 98 | 1471 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 99 | 1604 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 100 | 1777 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 101 | 1985 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 102 | 1986 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 103 | 1987 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 104 | 1988 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 105 | 1989 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 106 | 1990 | 3 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 107 | 1991 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 108 | 1992 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 109 | 1993 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 110 | 2063 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 111 | 2322 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 112 | 2377 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 113 | 2378 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 114 | 2379 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 115 | 2413 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 116 | 2422 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 117 | 2507 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 棉垫 |
| 118 | 2739 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |
| 119 | 2748 | 1 | 1 | 翻盖盒 | 无酸瓦楞纸板 | 随型 |